|  |  |
| --- | --- |
| ***Тип*** | ***Евакуаторна платформа*** |
| ***Максимальні габаритні розміри ТЗ, що перевозиться:*** | *6000\*2500\*2800* |
| ***Вантажність евакуатора , кг*** | *5300* |
| ***Лебідка, модель*** | *DRAGON WINCH DWT 15000, Електрична, тягове зусилля 6.7 т, трос сталевий 26 м, керування – кабельний пульт та пульт ДУ. Вага 51 кг* |
| ***Колір платформи*** | *Робоча поверхня платформи, трапів, простір під платформою світло-сірого чи темного кольору* |
| ***Захисне покриття платформи та простору платформою*** | *Має стійкі антикорозійні та стійкі до зносу властивості.* |
| ***Підлога платформи*** | * *Просічний металевий лист 3 мм*
 |
| ***Передня стінка*** | * *Обладнана захисною металевою аркою для уникнення пошкодження кабіни*
 |
| ***Висувні трапи*** | * *Присувні, пристосовані для завантаження техніки повною масою до 5300 кг самоходом або за застосуванням лебідки за допомогою направляючих роликів*
 |
| ***Транспортне положення трапів*** | * *Горизонтальне*
* *Фіксується в транспортному положенні під основною платформою*
 |
| ***Сигнально-світлове оснащення*** | * *Згідно вимог законодавства України, щодо оснащення автомобіля спеціального призначення - евакуатора*
* *Проблисковий маячок жовтого кольору встановлено на даху або на захисній арці*
* *Зліва та справа по борту платформи розташовані сигнальні вогні жовтого кольору*
* *Маячок та сигнальні вогні вмикаються з кабіни водія*
* *Спереду на бампері, по сторонам платформи та ззаду платформи розміщено спеціальну плівку з нанесеними під кутом 45 градусів червоними та білими смугами, котрі чергуються*
* *Ззаду платформи передбачено місце для кріплення державного реєстраційного номеру, яке має освітлювальний ліхтар та вмикається разом з габаритними вогнями*
 |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Додаткове обладнання*** | * *Пластиковий інструментальний ящик з замком, розташований під платформою – 1шт.*
* *Прожектор LED– 2 шт.*
* *Пластикові підкрилки та бризковики*
* *Поворотні кронштейни задніх ліхтарів*
* *Маркерні та габаритні вогні LED*
* *Місце для кріплення запасного колеса за кабіною*
 |